MEDmeshAttributeRd
MEDmeshAttributeWr
MEDmeshComputationStepCr
MEDmeshComputationStepInfo
MEDmeshCr
MEDmeshElementConnectivityAdvancedRd
MEDmeshElementConnectivityAdvancedWr
MEDmeshElementConnectivityRd
MEDmeshElementConnectivityWithProfileRd
MEDmeshElementConnectivityWithProfileWr
MEDmeshElementConnectivityWr
MEDmeshElementRd
MEDmeshElementWr
MEDmeshEntityAttributeAdvancedRd
MEDmeshEntityAttributeAdvancedWr
MEDmeshEntityFamilyNumberRd
MEDmeshEntityFamilyNumberWr
MEDmeshEntityInfo
MEDmeshEntityNameRd
MEDmeshEntityNameWr
MEDmeshEntityNumberRd
MEDmeshEntityNumberWr
MEDmeshGeotypeName
MEDmeshGeotypeParameter
MEDmeshGlobalNumberRd
MEDmeshGlobalNumberWr
MEDmeshGridIndexCoordinateRd
MEDmeshGridIndexCoordinateWr
MEDmeshGridStructRd
MEDmeshGridStructWr
MEDmeshGridTypeRd
MEDmeshGridTypeWr
MEDmeshInfo
MEDmeshInfoByName
MEDmeshnAxis
MEDmeshnAxisByName
MEDmeshnEntity
MEDmeshnEntityWithProfile
MEDmeshNodeCoordinateAdvancedRd
MEDmeshNodeCoordinateAdvancedWr
MEDmeshNodeCoordinateRd
MEDmeshNodeCoordinateTrsfRd
MEDmeshNodeCoordinateTrsfWr
MEDmeshNodeCoordinateWithProfileRd
MEDmeshNodeCoordinateWithProfileWr
MEDmeshNodeCoordinateWr
MEDmeshNodeRd
MEDmeshNodeWr
MEDmeshPolygonRd
MEDmeshPolygonWr
MEDmeshPolyhedronRd
MEDmeshPolyhedronWr
MEDmeshSortingTypeRd
MEDmeshUniversalNameRd
MEDmeshUniversalNameWr
MEDnMesh

med_err MEDmeshUniversalNameRd | ( | const med_idt | fid,
|  | const char *const | meshname,
|  | char *const | univname |
| ) |  |  |

Cette routine permet la lecture du nom universel d'un maillage.

Paramètres:

  | fid | Identificateur du fichier.
  | meshname | Nom du maillage, de longueur maximum MED_NAME_SIZE .
  | univname | Nom universel de taille MED_LNAME_SIZE caractères.

Valeurs retournées:

  | med_err | retour négatif en cas d'erreur, Zéro sinon.

Cette routine permet la lecture du nom universel d'un maillage. La présence du nom universel est optionnelle. Le nom universel est un nom unique : deux maillages ne peuvent avoir le même nom universel.

Définition à la ligne 38 du fichier MEDmeshUniversalNameRd.c.